|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-12 | | Лавочка "Панда" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 640x1250x710 | Вес, кг: | 81.542 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, фанера ламинированная, металл, акриловая краска, порошковая краска. Фанерные элементы установлены на 2-х опорах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и уголков 40х40х30х3 мм. Опоры крепятся к 4-м закладным элементам, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х2 мм. Детали скамейки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Декоративный элемент выполнен из фанеры толщиной 9 мм. Сиденье и спинка выполнены из ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Сиденье присоединяются к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий. Спинка присоединяется при помощи уголков. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками. Комплектация: Элемент “Панда” - 2 шт. Элемент “Ухо” - 4 шт. Элемент “Глаз” - 4 шт. Элемент “Лапы” - 2 шт. Элемент “Лапа маленькая” - 4 шт. Сиденье - 1 шт. Спинка - 1 шт. Опоры -2 шт. Закладные элементы - 4 шт. Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. | | | |