|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-109 | Тренажер для мышц брюшного пресса |
|  |
| Размеры, мм: | 1100x1200x1000 | Вес, кг: | 67 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик.Тренажер двухпозиционный для укрепления мышц спины и пресса.Опорные детали рассчитаны на пользователя, значение массы которого составляет 135 кг.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 27 мм до 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм.В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Защитный кожух выполнен из пластика.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. |