|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИ-11 | | Мишень детская | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 83x800x1160 | Вес, кг: | 11.021 |
| Характеристики материалов | | | |
| Мишень детская состоит из щита, выполненного из фанеры 2/2 15мм, на котором закреплен декоративный тематический элемент выполненный из фанеры 2/2 9мм.  Щит закреплен на стойки, выполненные из металлической трубы квадратного сечения 40 мм х 40 мм х 2 мм. Окраска металла производится полимерной краской , окраска фанерного щита производится полимерной краской , окраска декоративного тематического элемента производится. Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками соответствующего размера. Крепеж нержавеющий. Установка производится при помощи крепления через болты к закладной детали, которая углубляется на 0,4 метра с последующим бетонированием.  Комплектация:  Опорные стойки - 2 шт. Щит - мишень - 1 шт. Крепеж - 1 комплект. | | | |