|  |  |
| --- | --- |
| ЛГДП-60 | Навес "Волна" |
|  |
| Размеры, мм: | 2000x2290x2610 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: опорные столбы -2 шт., каркас крыши - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные столбы теневого навеса выполнены из профильных труб 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас крыши изготовлен из листов металла толщиной 3 мм, 6 мм, 8 мм. Заполнение каркаса представлено в видео строганых досок сосны 35х90х6000 мм. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |