|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-60 | | Навес "Волна" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2000x2290x2610 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорные столбы -2 шт., каркас крыши - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные столбы теневого навеса выполнены из профильных труб 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас крыши изготовлен из листов металла толщиной 3 мм, 6 мм, 8 мм. Заполнение каркаса представлено в видео строганых досок сосны 35х90х6000 мм.  В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |