|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-106П | | Песочница «Индейцы» (HPL) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2615x2615x255 | Вес, кг: | 75.282 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: -HPL, цвет оранжевые бархатцы, толщиной 14 мм, -HPL, цвет бежевый, толщиной 14 мм, -Металл (листы толщиной 2 мм, 3 мм) -Порошковая краска. Изделие представляет собой игровой элемент, состоящий из боковых стенок, изготовленных из пластика HPL толщиной 14мм, сидений, изготовленных из пластика HPL толщиной 14мм и монтажных закладных, выполненных из стального профильного уголка, с толщиной стенки 3мм. Боковые стенки соединяются с закладными уголками при помощи стального оцинкованного крепежа и нержавеющего крепежа, сидения крепятся к стенкам при помощи стальных уголков, все болтовые соединения закрыты пластиковыми декоративными заглушками. Комплектация: -Уголок монтажный 6 шт., -Стенка длина (1) 2 шт., -Стенка длина (2) 2 шт., -Сиденье (1) 2 шт., -Сиденье (2) 2 шт., -Уголки 18 шт., -Комплект крепежа и заглушек 1 шт. | | | |