|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-262.1Р | Рама качелей-гнездо "Урбан" |
|  |
| Размеры, мм: | 1500x3390x2150 | Вес, кг: | 92.715 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Дерево хвойных пород, металл, HPL пластик. Рама представляет собой конструкцию, состоящую из 4 стоек из бруса и 1 металлической перекладины, закрепленных между ними. Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 89 мм и толщиной 3 мм. Брус квадратного сечения 100х100 мм. Место соединения стоек с перекладиной закрывается накладками из HPL пластика толщиной 10 мм. К раме крепится подвес "Гнездо" на канатах. Комплектация: Стойки из бруса– 4 шт, Перекладина – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт. |