|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-73 | | Скамейка | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 400x2000x453 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, HDPE.  Скамья представляет собой сварной металлокаркас с установленными на ней сиденьем. Металлокаркас состоит из металлического листа толщиной 6 мм и 4 мм. На металлокаркас закрепляется накладка, которая выполнена из металлического листа толщиной 3 мм. Сидение представлено в виде ребристой подложки из пластика HDPE толщиной 15 мм.  Комплектация: скамья парковая в сборе – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт. | | | |