|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-68 | | Спортивная станция «Ниагара» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1500x4100x1200 | Вес, кг: | 111 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из 8 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 5 мм и П- образных перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Все элементы, выполненные из металла покрыты порошковой полиэфирной краской.   Элементы комплекса: Стойка большая опорная – 2 комплекта;  Стойка малая – 2 комплекта. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |