|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСП-75 | Скамейка |
|  |
| Размеры, мм: | 400x728x453 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, пластик HDPE.Комплектация: скамейка - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Каркас скамейки выполнен из листового металла толщиной 4 мм. Ребра приварные выполнены из листа металла толщиной 6 мм, накладка по бокам скамья выполнена из листа металла толщиной 3 мм. Подложка изготовлена из пластика HDPE толщиной 15 мм. Радиус скругления граней выступа - R3.В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |