|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГО-10 | | Газонное ограждение ЛГО-10 (секция) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 20x1960x500 | Вес, кг: | 6.619 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Конструкция состоит из профильной трубы сечением 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм и профильной трубы сечением 40х40 с толщиной стенки 2мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.Открытые торцевые части закрыты пластиковыми заглушками. Комплектация: профильные трубы- 2 шт, пластиковые заглушки - 2 шт. | | | |