|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-19.3 | Детская баскетбольная стойка «Жираф» |
|  |
| Размеры, мм: | 960x1561x2305 | Вес, кг: | 177.465 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Комплекс установлен на 4-х опорных столбах, выполненных из металлической квадратной трубы 80 мм и толщиной стенки 3 мм. Каркас выполнен из металлических труб диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм и металлических профильных труб 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. Соединение металлических элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений.Декоративные элементы “Жирафы” и баскетбольный щит выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий.Торцы опорных столбов закрыты пластиковыми заглушками.Кольцо баскетбольное прикрепляется к щиту и каркасу при помощи крепежных изделий.Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплектация: Столбы опорные – 4 шт. Декоративные элементы “Жираф” – 2 шт. Рамка баскетбольного щита - 1 шт. Баскетбольный щит - 1 шт. Баскетбольное кольцо - 1 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |