|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-126 | Тренажер для бедер односторонний |
|  |
| Размеры, мм: | 400x800x1100 | Вес, кг: | 35 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик.Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов ног, спины и поясницы.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 27 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм.В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Сидение, спинка и защитный кожух выполнены из пластика.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл.. |