|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-20.4 | | Игровая установка "Мячи" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 300x3000x1500 | Вес, кг: | 35 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Направляющие тренажера выполнены из металлической круглой трубы диаметром  33,5 мм, с толщиной стенки 2,8 мм с применением металлической полосы 50 мм х 5 мм. Фиксирующие и стопорные кольца выполнены из металлической круглой трубы диаметром 18 мм с толщиной стенки 1,5 мм и металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Все металлические поверхности предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкован. Комплектация: Тренажер в сборе – 1 компл; комплект крепежа – 1 компл. | | | |