|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-21.03 | Стойки с сеткой универсальные |
|  |
| Размеры, мм: | 76x11000x2600 | Вес, кг: | 52 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Волейбольные стойки изготовлены из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм длинной 3000 мм.В стойках предварительно просверлено по 7 сквозных технологических отверстий диаметром 11 мм для крепления сетки на разных высотах.Установка стоек осуществляется в «стакан», выполненный из металлической круглой трубы диаметром 89 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Высота «стакана» 450 мм.Все имеющиеся металлические детали зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: Волейбольные стойки – 2 шт; комплект крепежа – 1 компл. |