|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-402 | | Подвес с подсветкой прямоугольный (без цепи) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 430x1400x1500 | Вес, кг: | 28 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: пластик Комплектация: Подвес с подсветкой прямоугольный – 1 шт. Изделие предназначено для эстетического облагораживания парковых и городских общественных пространств. Цвет белый полупрозрачный светопроницаемый. Изделие изготовлено из 3D-пластика: линейный полиэтилен низкой плотности для ротоформования (ротационного формования), который не выгорает и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Тип поверхности - шагрень. Температура использования в диапазоне от -60 до +60 градусов по Цельсию. | | | |