|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-402 | Подвес с подсветкой прямоугольный (без цепи) |
|  |
| Размеры, мм: | 430x1400x1500 | Вес, кг: | 28 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: пластикКомплектация: Подвес с подсветкой прямоугольный – 1 шт.Изделие предназначено для эстетического облагораживания парковых и городских общественных пространств. Цвет белый полупрозрачный светопроницаемый. Изделие изготовлено из 3D-пластика: линейный полиэтилен низкой плотности для ротоформования (ротационного формования), который не выгорает и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Тип поверхности - шагрень. Температура использования в диапазоне от -60 до +60 градусов по Цельсию. |