|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДС-27 | | Входная арка для собачьих площадок | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 75x1500x2505 | Вес, кг: | 21.891 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, влагостойкая березовая фанера. Входная арка для собачьих площадок состоит из 2 стоек размером 60 мм х 40 мм х 2 мм и закрепленной на них фанерой толщиной 15 мм. Все открытые части труб закрыты заглушками 60 мм х 40 мм, крепежи - заглушками. Комплектация: Стойки- 2 шт, фанерный элемент- 1 шт, комплект крепежа - 1шт. | | | |