|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИК-11.06 | | Игровой модуль "Экскаватор" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x2850x1600 | Вес, кг: | 163.482185 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик HPL, нержавеющая сталь, монолитный поликарбонат.   Корпус "Экскаватора", вставки и накладки выполнены из пластика HPL толщиной 10 мм. Вставка в окно выполнена из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм. Опорная конструкция выполнена из нержавеющей круглой трубы диаметром 42,3 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; | | | |