|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-71.04 | | Скамья с подсветкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 700x1200x300 | Вес, кг: | 9 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: пластик Комплектация: скамья с подсветкой – 1 шт. Изделие предназначено для эстетического облагораживания парковых и городских общественных пространств. Цвет белый полупрозрачный светопроницаемый. Изделие изготовлено из 3D-пластика: линейный полиэтилен низкой плотности для ротоформования (ротационного формования), который не выгорает и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Тип поверхности - шагрень. Температура использования в диапазоне от -60 до +60 градусов по Цельсию. | | | |