|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСП-71.04 | Скамья с подсветкой |
|  |
| Размеры, мм: | 700x1200x300 | Вес, кг: | 9 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: пластикКомплектация: скамья с подсветкой – 1 шт.Изделие предназначено для эстетического облагораживания парковых и городских общественных пространств. Цвет белый полупрозрачный светопроницаемый. Изделие изготовлено из 3D-пластика: линейный полиэтилен низкой плотности для ротоформования (ротационного формования), который не выгорает и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Тип поверхности - шагрень. Температура использования в диапазоне от -60 до +60 градусов по Цельсию. |