|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДС-15 | | Барьер "Лапа" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 55x910x1523 | Вес, кг: | 16.709 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, влагостойкая березовая фанера. Барьер Лапа состоит из стоек, изготовленных из трубы 40 мм х 40 мм и толщиной 2 мм, скреплённых между собой перекладиной из трубы 40 мм х 40 мм и толщиной 3 мм. На стойки установлен фанерный элемент толщиной 12 мм с фигурным вырезом.Все открытые части труб закрыты заглушками. Комплектация: Стойки- 3 шт, щит- 1 шт, комплект крепежа - 1шт. | | | |