|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.1956 | | Канатный комплекс "Гидра" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4000x24300x2910 | Вес, кг: | 2800 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат, сосна. Комплектация: опоры – 5 шт., канатная сетка – 1 шт., комплект крепежа – 1шт. Комплекспредставляет собой конструкцию в виде вытянутой канатной сети на металлическом каркасе. Сетка изготовлена из полипропиленового армированного кантата диаметром 16 мм., соединяющихся между собой пластиковыми крестообразными соединителями. Концы каната обжаты алюминиевыми втулками, которые крепятся фланцами к каркасу трубы. Каркас конструкции выполнен из стальной трубы диаметром 219 мм, защищенный полимерным покрытием с предварительным цинкогрунтованием.  Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов:  металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |