|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-11.1956 | Канатный комплекс "Гидра" |
|  |
| Размеры, мм: | 4000x24300x2910 | Вес, кг: | 2800 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, канат, сосна.Комплектация: опоры – 5 шт., канатная сетка – 1 шт., комплект крепежа – 1шт.Комплекспредставляет собой конструкцию в виде вытянутой канатной сети на металлическом каркасе. Сетка изготовлена из полипропиленового армированного кантата диаметром 16 мм., соединяющихся между собой пластиковыми крестообразными соединителями. Концы каната обжаты алюминиевыми втулками, которые крепятся фланцами к каркасу трубы. Каркас конструкции выполнен из стальной трубы диаметром 219 мм, защищенный полимерным покрытием с предварительным цинкогрунтованием. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |