|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДС-26 | | Высокий подиум | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 618x1218x650 | Вес, кг: | 15.092 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, влагостойкая березовая фанера, влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием.  Высокий подиум представляет собой уголки размером 40 мм х 40 мм х 4 мм с установленными на них фанерными элементами толщиной 15 мм и ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Все открытые части труб закрыты заглушками 40 мм х 40 мм, крепеж травмоопасных выступов и кромок не имеет. Комплектация: Cтолбы- 4 шт, Пол - 1 шт, Фанерные панели - 4 штук, комплект крепежа- 1 шт. | | | |