|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-59 | | Волейбольные стойки (без сетки) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 197x10210x2630 | Вес, кг: | 56.698 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: Столб- 2 шт., Крюк - 4 шт., Комплект крепежа- 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Стойки волейбольные состоят из двух опорных столбов. Столбы изготовлены из металлической круглой трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Крючки для сетки выполнены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |