|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-57 | | Диван парковый ЛГДП-57 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1135x2920x1000 | Вес, кг: | 135 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл, фанера Комплектация: диван парковый в сборе – 1 шт. Опорные фигурные ножки дивана (2 шт.) выполнены из металла толщиной 5 мм. Опорные дуги для крепления обрешетки спинки изготовлены из металлического профиля сечением 25×25 мм, толщиной стенки 2 мм, перемычки — из профиля 20×20 мм, толщиной 2 мм. Опорные дуги для крепления обрешетки сидения — из металлического профиля 40×40 мм, толщиной 2 мм, перемычки — из профиля 40×20 мм, толщиной 2 мм. Обрешетка спинки и сидения выполнена из сухих строганных досок хвойных пород с сечением 32×95 мм и скруглёнными кромками. Все деревянные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. | | | |