|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-03 | Бум-бревно «Змейка» |
|  |
| Размеры, мм: | 1100x2000x350 | Вес, кг: | 57.96 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.Комплектация: Столбы опорные – 6 шт.Уголки стальные - 10 шт. Крышки из фанеры – 5 шт. Комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Комплекс установлен на 6-ти опорных столбах, выполненных из металлической квадратной трубы 80 мм и толщиной стенки 3 мм.Каркас выполнен из металлического уголка 40 мм и толщиной стенки 4 мм.Соединение металлических элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений.Горизонтально расположенные элементы выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий.Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. |