|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ3414 | | Развивающий элемент "Музыкальное панно" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 214x1452x1074 | Вес, кг: | 48.983 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл, влагостойкая березовая фанера, пластик, нержавеющая сталь. Комплектация: опорные стойки - 2 шт., декоративная панель - 1 компл., комплект крепежа - 1 шт. Развивающий элемент "Музыкальное панно" представлен на двух опорных стойках, которые выполнены из клееного бруса сосны 100х100 мм, профиль Б. Декоративная панель выполнена из влагостойкой березовой фанеры толщиной 12мм, 18мм и 24мм. На панели музыкальное панно выполнено из нержавеющих труб диаметром 50,8 мм с толщиной стенки 1,5 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  -фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. | | | |