|  |  |
| --- | --- |
| МГ3503 | Элемент для развития ловкости |
|  |
| Размеры, мм: | 948x2240x1544 | Вес, кг: | 103.412 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, ламинированная фанера, металл, пластик.Комплектация: Опорные стойки - 3 шт., комплект крепежа - 1 компл.Опорные стойки выполнены из квадратного клееного бруса сосны диаметром 100х100 мм. На брусья крепятся колпачки из пластика.Платформы для ног выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21 мм.Весь металл покрыт цинкогрунтом. |