|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ3608 | | Ворота футбольные детские с баскетбольным щитом | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1647x2070x2783 | Вес, кг: | 5.1698 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, влагостойкая березовая фанера. Комплектация: Стойка - 1 шт., Рама щита - 1 шт., Щит - 1 шт., Ворота - 1 шт., Антивандальное баскетбольное кольцо - 1 шт., Комплект крепежа- 1 шт. Футбольные ворота выполнены из круглой металлической трубы. Стойка баскетбольная выполнена из стальной трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм, переходящей в стальную труба диаметром 108 с толщиной стенки 3 мм. К стойке через фланец прикреплена рама из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2 мм. На раме с помощью болтов установлен баскетбольный щит из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. На щит нанесено лакокрасочное покрытие. Баскетбольное кольцо диаметром 450 мм с металлической цепью.  Баскетбольное кольцо закреплено на раме с помощью болтов, проходящих через щит. Для придания жесткости конструкции рамка закреплена стяжками выполненными из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2 мм. Все крепежные изделия нержавеющие. | | | |