|  |  |
| --- | --- |
| МГ6608 | Урна квадратная |
|  |
| Размеры, мм: | 450x460x700 | Вес, кг: | 1.3198 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: брус хвойных пород, металлКомплектация: урна - 1шт., комплект крепежа - 1 шт., крышка - 1 шт.Урна выполнена из прочного сварного металлического каркаса, на который закреплены деревянные бруски. Бруски выполнены из строгонных досок сосны 20 x 140 x 6000 мм. пециальная обработка древесины предполагает всесезонное использование урны на открытом воздухе. Урна оборудована съёмной оцинкованной ёмкостью.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |