|  |  |
| --- | --- |
| МГ7105 | Велодержатель одинарный - 2 |
|  |
| Размеры, мм: | 120x160x950 | Вес, кг: | 12.45 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл. Конструкция состоит из стойки, в основании которой лежит листовой металл и гнутого «П-образной» листа металла. Велопарковка состоит из одного модуля.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.Комплект крепежа нержавеющий.Комплектация: Модуль велопарковки - 1 шт, комплект крепежа – 1шт. |