|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-30 | | Стол детский "Якорь" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x1350x535 | Вес, кг: | 30.379 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Боковины столика установлены на стальных стяжках, выполненных из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2мм. Между боковинами установлена стяжка из стальной круглой трубы диаметром 33,2 мм. Столешница и сиденья закреплены на боковинах с помощью стальных уголков 40х40х30х3 мм. и крепежных изделий. Боковины и столешница скамейки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Сиденья выполнены из ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Декоративные элементы “Якорь” выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 9 мм. Скамейка установлена на 4-х закладных элементах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х3 мм Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками. Комплектация: Элемент “Якорь” - 2 шт. Боковина - 2 шт. Столешница - 1 шт. Сиденье - 2 шт. Стяжка - 2 шт. Растяжка - 1 шт. Закладные элементы - 4 шт. Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. | | | |